Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

Znak: GKI.271.109.2023.GCh

# 1. Skaner dokumentów (1 szt.)

Minimalne parametry techniczne skanera dokumentów:

1. Skaner dokumentów będzie wykorzystywany na potrzeby biura obsługi interesanta
2. Funkcje Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe
3. Podajnik ADF
4. Pojemność automatycznego podajnika dokumentów 50 arkuszy
5. Prędkość skanowania przy rozdzielczości 300 dpi 50 str/min
6. Rozdzielczość optyczna - 600x600 dpi
7. Rozdzielczość wyjściowa 100 / 200 / 300 / 600 dpi
8. Format skanowanych dokumentów - A8 - A4
9. Gramatura papieru -50 - 120 g/m²
10. Obsługiwane systemy typu Windows, Linux, sterowniki TWAIN, sterowniki LINUX (TWAIN i SANE)
11. Wyjście formaty pliku -TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF,
12. Wsparcie dla odczytu kodów kreskowych

-jednowymiarowych: UPC/ EAN, CODE39, CODE128, Codebar,

- dwuwymiarowych: QR code, PDF417

13. Funkcje dodatkowe:

-pomijanie pustych stron,

-automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych,

-automatyczny obrót obrazu,

-automatyczne tworzenie folderów,

-obsługa strefowego optycznego rozpoznawania znaków OCR.

-oprogramowanie służące do skanowania, separowania oraz przesyłania zeskanowanej dokumentacji w wersji/postaci elektronicznej do Systemu EZD.

14. Interfejs USB 2.0 lub 3.0

15. Gwarancja min. 24 miesięcy.

# 2 Drukarka kodów kreskowych (1 szt.)

Minimalne parametry techniczne drukarki kodów kreskowych:

1. Drukarka kodów kreskowych będzie wykorzystywany na potrzeby biura obsługi interesanta
2. Rodzaj druku termiczny/termotransferowy
3. Szerokość taśmy – do. 110 mm
4. Rozmiar etykiety

- szerokość - 25,4 – 100 mm

- długość – 9,6 – 900 mm

1. Obsługiwane kody kreskowe - CodeBar, Code128, EAN-8, EAN13, Codebase39, Interleaved 2 of 5 (tzw. Przeplatany 2 na 5), Codebase93, QR Code
2. Interfejs min. USB 2.0
3. Obsługiwane systemy operacyjne Windows 10/11 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa
4. Obsługiwane język drukarki: EPL, EPL2
5. Materiały eksploatacyjne -należy dostarczyć materiały eksploatacyjne w postaci kompletu składającego się z:

-rolka/i papieru termotransferowego błyszczącego rozmiaru 70x50 mm (min. 1000 naklejek);

-rolka/i papieru termotransferowego błyszczącego rozmiaru 30x40 mm (min. 1000 naklejek);

-taśma woskowo-żywiczna termotransferowa o szerokości 84 mm.

1. Gwarancja min. 24 miesiące.

# 3. Czytnik kodów kreskowych (3 szt)

Minimalne parametry techniczne czytnika kodów kreskowych:

1. Czytnik kodów kreskowych będzie wykorzystywany na potrzeby biura obsługi interesanta
2. Obsługa kodów kreskowych: CodeBar, Code128, EAN-8, EAN13, Codebase39, Interleaved 2 of 5 (tzw. Przeplatany 2 na 5), Codebase93
3. Funkcje czytnika - możliwość zaprogramowania automatycznego [Entera],
4. Wyposażenie dodatkowe: podstawka.
5. Interfejs USB 2.0 lub 3.0
6. Gwarancja min. 24 miesiące.